| ■ Aterm のバージョンアップ方法 |
| 【バージョンアップの流れ】 ファイルのダウンロード → ファームウェアのバージョンアップ → Atermの再起動 → 作業完了
※ | バージョンアップ作業は、Atermとパソコンを接続した状態で行ってください。
※ | バージョンアップ作業中は、Atermの電源を絶対に切らないでください。故障の原因となります。
※ | 以下の操作画面は、WindowsXPを利用したものです。OSによって表示される画面が異なることがあります。その際は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。
| DIRECTSTARのIPアドレス「 http://192.168.0.1/ 」（工場出荷時）を入力して開くこともできます。 |
| インターネットエクスプローラをご利用の場合、次のようなメッセージが表示されましたら、［接続］ボタンをクリックしてください。 （オフラインの設定になっていると表示されます。）
| Internet Explorerまたは、Netscapeにおいて、インターネットのセキュリティのレベルを「高」に設定してある場合、以下のようなエラーが表示されて、Webブラウザの設定画面が開けないことがあります。「機能詳細ガイド」の「クイック設定Webの使い方」もしくは「FAQ（よくある質問）」の「 エラーメッセージを表示させなくする方法」をご参照の上、設定を行ってください。 「入力内容に誤りがあります。新しいパスワード、および、新しいパスワード再入力に正しいパスワードを入力してください。」 「ドキュメントにアクセスする権限がありません」 「Javascriptが無効です」 |
| ダウンロードの際にファイル名を変更していなければ、「DR314CV_160」（Macintoshでは「DR314CV_160フォルダ」）というフォルダ名称になっています。 |
| 選択したファームウェアが、［ファイル名］に表示されます。 表示されるファイル名は、「DR314CV_160(.bin)」となります。 |
| バージョンアップ中は絶対にAtermの電源を切らないでください。 |
| ファームウェアバージョンの確認方法
▲TOPへ