| # ■ Aterm のバージョンアップ方法 |
| 【バージョンアップの流れ】 ファイルのダウンロード → パソコンのIPアドレスの確認　→　ファームウェアのバージョンアップ → Atermの再起動　→　作業完了
注意
※ | バージョンアップ作業は、Atermとパソコンを接続した状態で行ってください。
※ | バージョンアップ作業中は、Atermの電源を絶対に切らないでください。 故障の原因となります。
※ | バージョンアップを行う前に、パソコンのすべてのアプリケーションと、タスクトレイなどに常駐しているアプリケーションを終了させてください。
※ | まれにバージョンアップ中にエラーが発生することがあります。 その場合にはお手数ですが電源を入れ直し、もう一度始めからやり直してください。
※ | 以下の操作画面は、WindowsXPを利用したものです。OSによって表示される画面が異なることがあります。その際は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。
＜ファームウェアのバージョンアップ手順＞
ETHERNETケーブルでWL54SEのETHERNETポートとパソコンのETHERNETポートを接続します。 ※WL54SEのIPアドレス（初期値：192.168.0.220）とご利用のルータのIPアドレス（例：192.168.0.1）の左3個の数字が同じならば、下記手順2は不要です。手順3へ進んでください。 WL54SEの電源アダプタをいったん外し、WL54SE側面のらくらくスタートボタンを押しながら電源アダプタを接続し、WL54SE前面のAIRランプが赤点滅したら、らくらくスタートボタンを離します。 クイック設定Webのページを開きます。 WWWブラウザを起動して、WL54SEのIPアドレスを入力し、「Aterm WL54SEクイック設定Web」画面を開きます。（初期値は「http://192.168.0.220/」です。） ※「管理者パスワードの初期設定」画面が表示されたら、管理者パスワードを設定してください。 ユーザー名に「admin」、管理者パスワードを入力し、「OK」をクリックします。 メニューにある 「メンテナンス」 の▼をクリックし、「ファームウェア更新」を選択します。 「ファームウェアファイル」の「参照」をクリックし、ファームウェアファイルを指定して、「更新」をクリックします。 ※「現在のファームウェアバージョン」がバージョンアップソフトウェアと同じあるいは新しい場合は、ファームウェアのバージョンアップは不要です。 確認メッセージが表示されましたら、「OK」をクリックします。 ※バージョンアップの途中で電源を切らないでください。 完了メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。 クイック設定Webのトップページを開いてバージョンを確認してください。 ※【装置情報】に適用したバージョンが表示されていればバージョンアップは完了です。