| ■ Aterm のバージョンアップ方法 |
| 【バージョンアップの流れ】 ファイルのダウンロード → ファームウェアのバージョンアップ → Atermの再起動 → 作業完了
※ | バージョンアップ作業は、Aterm背面のETHERNETポート（LAN）とパソコンをETHERNETケーブルで接続した状態で行ってください。
※ | バージョンアップ作業中は、Atermの電源を絶対に切らないでください。故障の原因となります。
※ | 以下の操作画面は、WindowsXPを利用したものです。OSによって表示される画面が異なることがあります。その際は、パソコンの取扱説明書にてご確認ください。
・ | 「192.168.0.204」は工場出荷時の（DHCP無効時に割り振られる）IPアドレスです。違うIPアドレスを設定している場合は、変更したIPアドレスを入力してください。
・ | パソコンにIPアドレスが自動で割付られていない場合や、「192.168.0.ｘ」以外のIPアドレスが割当てられている場合は、パソコンのIPアドレスを設定してください。 →詳細は製品添付の「無線LANご利用ガイド」-「3-2　パソコンのIPアドレスを確認する」をご参照ください
| インターネットエクスプローラをご利用の場合、次のようなメッセージが表示されましたら、［接続］ボタンをクリックしてください。 （オフラインの設定になっていると表示されます。）
| Internet Explorerまたは、Netscapeにおいて、インターネットのセキュリティのレベルを「高」に設定してある場合、以下のようなエラーが表示されて、Webブラウザの設定画面が開けないことがあります。「機能詳細ガイド」の「クイック設定Webの使い方」もしくは「FAQ（よくある質問）」の「 エラーメッセージを表示させなくする方法」をご参照の上、設定を行ってください。 「入力内容に誤りがあります。新しいパスワード、および、新しいパスワード再入力に正しいパスワードを入力してください。」 「ドキュメントにアクセスする権限がありません」 「Javascriptが無効です」 |
| ダウンロードの際にファイル名を変更していなければ、「wl5400ap_125」（Macintoshでは「wl5400ap_125フォルダ」）というフォルダ名称になっています。 |
| 選択したファームウェアが、［ファイル名］に表示されます。 表示されるファイル名は、「wl5400ap_125(.img)」となります。 |
| バージョンアップ中は絶対にAtermの電源を切らないでください。 |
| ファームウェアバージョンの確認方法
▲TOPへ